Лист 1

**ЗАМЕР**

1. Осмотреть окно

1.1 Проверить, что для направляющих есть достаточно места, хотя бы 30 мм от внутреннего угла штапика до первой мешающей точки.

1.2 Проверить, что для короба есть достаточно места, хотя бы 70 мм от внутреннего угла штапика до первой мешающей точки.

1.2.1 Если меньше 70 мм, то проверить, чтобы было не меньше 30 мм. Если от 30 до 70, то предупредить клиента, что короб будет закрывать стекло сверху, а направляющие будут длиннее.

[1.] Сфотографировать окно

[1.1] Целиком (чтобы были видны мешающие точки)

[1.2] Точки замера (где прикладывалась рулетка при замере)

2. Выбрать с клиентом ткань по брелку

2.1 Посоветовать Miracle, если нужна обычная ткань

2.2 Посоветовать Loto, если нужен блэкаут  
2.3 Записать название и код

3. Выбрать с клиентом расположение цепочки

4. Замерить ширину в мм

4.1 Проверить чтобы ширина была не больше 2000 мм

5. Замерить высоту в мм

5.1 Если высота больше 1500 мм, то проверить высоту по графику высот-плотности (см. Лист 3), если не проходит, то выбрать с клиентом другую ткань

6. Рассчитать площадь

6.1 Если площадь меньше 600 мм², то принять её равной 600 мм²

7. Рассчитать стоимость (см. прайс Лист 2)

8. Отзвониться по основному телефону и сообщить полученные параметры для согласования

9. Заполнить 2 заявки

10. Заполнить ПКО

**11. Получить предоплату ⅓ от стоимости (30%)**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Положить предоплату на счет Unicredit (за вычетом оплаты за замер и половины оплаты за проезд)

13. Сфотографировать заявку, прислать на основной e-mail с сайта (вместе с остальными фотографиями, если есть)