Лист 4

**УСТАНОВКА**

1. Комплект:

1.1 Крышки направляющих - 2 шт

1.2 Фиксатор цепи из 2-х частей - 1 комплект

1.3 Соединитель цепи - 1 шт

1.4 Ограничитель хода цепи - 1 шт

1.5 Винты - не нужны

2. Приложить к окну короб и направляющие, чтобы проверить размеры

3. Установить кронштейн(ы) в короб

4. Снять защитную ленту со скотча на кронштейнах

5. Приклеить короб, обязательно выверяя по уровню (должно быть горизонтально, иначе ткань перекосится)

6. Снять защитную ленту со скотча на направляющей

7. Приклеить направляющую, заправив её под короб и выверяя по уровню

8. То же сделать для второй направляющей

9. Установить крышки на направляющие

10. Установить соединитель цепи

11. Опустить ткань до момента касания крышек направляющих

12. Установить ограничитель хода цепи

13. Еще раз прижать по всей длине короб и направляющие

14. Заполнить ПКО

**15. Получить остаток оплаты (70%)**

[16.] Сделать фото окна с установленными шторами. Рекомендуется включить свет, одну штору поднять до середины, остальные опустить вниз

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Отзвониться по основному телефону и сообщить об окончании работ

18. Положить деньги на счет Unicredit (за вычетом оплаты за установку и половины оплаты за проезд)

19. Прислать фото (если есть) на основной e-mail с сайта